**Требования к наименованию МТР Участника закупки при оформлении технико-коммерческого предложения.**

(Наименование продукции при формировании технико-коммерческого предложения, спецификации и счета-фактуры должны быть идентичны)

1. Наименование должно содержать название вида МТР, марку или условное обозначение МТР и, при необходимости, основные технические характеристики.

Необходимость приведения технических характеристик определяется требованием однозначности описания.   
*Например, недопустима запись "Задвижка 30с41нж".   
Правильно: "Задвижка 30с41нж DN80 PN16".*

1. Наименование должно быть назывным предложением без точки.
2. Первым словом в наименовании записи должно быть имя существительное в единственном числе, в именительном падеже, за исключением наименований, которые определены нормативными документами во множественном числе и наименований МТР комплектов.
3. Наименование записей должно начинаться с прописной буквы. В названиях марок, моделей первая буква должна быть прописной, остальные – строчными, если это не аббревиатура.  Слова "чертеж" и "артикул" употребляются без сокращений.
4. Торговые марки изготовителей должны записываться так, как они зарегистрированы – замена латинских наименований на обиходные русские названия не допускается.   
   *Правильно: Холодильник Samsung RL38ECPS  
   Неправильно: Холодильник Самсунг RL38ECPC*
5. Для зарубежных торговых марок, в наименовании которых содержатся диакритические знаки, используется англоязычное написание этих марок.  
   *Пример*: *торговая марка "Weidmüller" записывается, как "Weidmuller".*
6. Если на МТР распространяется ГОСТ или ТУ, то наименование МТР формируют с учетом заголовка в наименовании этого нормативно-технического документа. При наличии в нормативно-техническом документе перечня наименований типов наименование МТР формируют с учетом их стандартизованных наименований. В наименовании МТР следует использовать стандартизованные термины, установленные в государственных стандартах.
7. В наименовании МТР первым словом должно быть имя существительное, характеризующее его основной признак, а последующие слова – прилагательные (определения), характеризующие дополнительные уточняющие признаки МТР.
8. Исключить лишние пробелы (лидирующие, концевые, идущие подряд два и более пробелов).
9. В случае необходимости использования кавычек всегда используется символ прямых кавычек """.
10. Использование каких-либо символов, кроме русских и латинских букв и знаков препинания, не допускается. Буква "ё" не используется – в отечественной нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ) буква "ё" не применяется.
11. Греческие буквы следует передавать буквами русского языка: альфа-частица, бета-распад, лямбда-зонд и т.п.
12. При написании значений величин в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляется пробел.  
    *Правильно: 100 кВт; 80 %. Неправильно: 100кВт; 80%.*
13. Вместо символа градуса "°" используется условное обозначение "град.", вместо обозначения градуса Цельсия "°C" используется обозначение "град.C", буква "C" записывается латиницей.
14. В качестве разделителя между целой и дробной частью десятичных дробей используется десятичная запятая.  
    *Правильно: 10,5. Неправильно: 10.5.*
15. Диаметр условного прохода и условное давление для трубопроводной арматуры следует писать, как DN и PN, соответственно. Затем без пробела указывается числовое значение.
16. Чередующиеся размеры обозначаются через кириллический символ "х" без пробелов.
17. При описании сложного изделия с большим количеством характеристик может использоваться разделяющий знак, например, пробел, запятая, точка с запятой, дефис, косая черта (слеш) или другой знак, принятый для аналогичных МТР и указанный в соответствующем шаблоне. Применение разделяющего знака не должно противоречить правилам пунктуации и требованиям нормативной документации в части условного обозначения продукции.
18. Не допускается внесение в наименование МТР названия производителя и данных о его местонахождении. Это требование не распространяется на торговые марки, которые могут содержать элементы названия производителя.  
    *Правильно: Холодильник Samsung RL38ECPS  
    Неправильно: Холодильник RL38ECPS Samsung Electronics Co., Ltd., Республика Корея*
19. При наличии в нормативно-техническом документе, распространяющемся на МТР, установленного условного обозначения (условного обозначения при заказе, примера заказа и т.п.) наименование следует формировать в соответствии с рекомендациями нормативно-технического документа.
20. Для унификации формата условных обозначений при разработке шаблонов допускается отклонение от точного следования указаниям нормативно-технических документов и обозначения, данного производителем. Такие отклонения должны быть, как правило, редакционного характера и не должны менять установленных правил идентификации продукции.  
    *Пример 1. ГОСТ 10667-90 устанавливает пример условного обозначения:   
    Листовое органическое стекло СО-120-Ф 10х1000х1100 ГОСТ 10667.  
    Наименование по уточненному шаблону (изменен порядок следования слов в наименовании, добавлен год в обозначение ГОСТ):  
    Стекло органическое листовое СО-120-К 4х400х500 ГОСТ 10667-90  
    Пример 2.* *ГОСТ 8486-86 устанавливает примеры условного обозначения:  
    Доска-2-сосна-32х100-ГОСТ 8486-86  
    Доска-2 хв.-32-ГОСТ 8486-86  
    Наименования по уточненному шаблону (исключены дефисы между наименованием, обозначением типоразмера и обозначением ГОСТ – дефисы в этих местах не применяются практически во всех нормативно-технических документах; во втором примере добавлен пропущенный дефис между обозначением сорта и наименованием породы.)  
    Доска 2-сосна-32х100 ГОСТ 8486-86  
    Доска 2-хв.-32 ГОСТ 8486-86*
21. Размер для обуви и одежды записывается после всех остальных компонентов описания и отделяется от них запятой, признак указания размера "р." и значения размера. При указании размеров одежды, рост указывается через слеш "/". Российский размер обуви записывается в штихмассовой системе. Допускается указывать размер в метрической системе в скобках.  
    *Пример*: *р. 46-48/180-186* (для одежды), *р. 37 (240)* (для обуви).